**Homework 1 ARP**

班級: 資網三A 座號： 42 學號： D1094181703姓名： 葉俞君

**網路實驗名稱：ARP**

說明：檔名為Hw1\_座號.docx，請更改為你座號，請由提供之Hw1\_ARP & ICMP\_學生IP.ppt，修改成自己之IP （圖形及內容之”座號”部分，皆改成自己之IP及自己之MAC）

**註：請同學注意：保留中括符號 【 】，但不輸入Terminal內。截圖紅色方框標記的時候，圖片須清楚 紅色框需框好，如附圖大小，大小和清晰度盡量如附圖(這個很重要： 圖片須清楚 紅色框需框好)**

**（1） ARP實驗之學習動機**


※ 認識ARP協定

※ 了解網路設備之網路層（Network Layer）『IP Address』，轉換或對應成鏈結層中的網路介面卡（Network Interface Card，簡稱NIC）上的實體位址『MAC Address』的過程

※了解ARP協定的重要性

※了解ARP協定的應用

**（2） ARP實驗架構圖**



**（3） ARP實驗導引**

* 設定網卡IP以及子網路遮罩
* Wireshark啟動與設定
* 測試連接並觀察封包形態

**（4） ARP實驗目的**

* 瞭解網卡IP位址設定指令
* 檢測連線狀態
* 瞭解ARP運作流程

**（5） ARP實驗步驟**

**Step1. 設定網路卡IP及子網路遮罩 (保留中括符號【 】但不輸入Terminal內)**

▲HostA: ifconfig eth1 [10.1.42.1] netmask 255.255.255.0

▲HostB: ifconfig eth1 [10.1.42.2] netmask 255.255.255.0


▲HostC: ifconfig eth1 [10.1.42.3] netmask 255.255.255.0

**Step2.**

**HostA eth1: [10.1.42.1/24] ping HostC eth1: [ 10.1.42.3/24] 三次**

**[10.1.42.1] ping [10.1.42.3] 三次**

1. Host A, C之Wireshark皆打開，Host A之Terminal打開
2. 在Host A之Terminal 打[**ping -c3 10.1.**42**.3]**




1. 請先畫出ARP之格式，再寫出ARP Broadcast（ARP Request） 和ARP Reply之格式，並比較其差異

**Step3. ARP 封包格式**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hardware Type（16 Bits）** | | **Protocol Type（16 Bits）** |
| **Hardware Address Length（8 Bits）** | **Protocol Address Length（8Bits）** | **Operation （16 Bits）** |
| **Sender Hardware Address （48 Bits）** | | |
| **Sender Protocol Address （32 Bits）** | | |
| **Target Hardware Address （48 Bits）** | | |
| **Target Protocol Address （32 Bits）** | | |

**（6） ARP實驗結果**

**第一筆ARP Broadcast（ARP Request）圖 （更換成自己IP之圖）**



**第一筆ARP Reply圖 （更換成自己IP之圖）**



**ARP封包格式之內容 (顏色不可更改，尤其紅色部分)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ARP封包格式** | **ARP Broadcast（ARP Request）** | **ARP Reply** | **差異（一樣：O、不一樣：X）** |
| **Hardware Type（16 bits）** | **[ Ethernet (0x0001) ]** | **[ Ethernet (0x0001) ]** | **[ O ]** |
| **Protocol Type（16 bits）** | **[ IP (0x0800) ]** | **[ IP (0x0008) ]** | **[ O ]** |
| **Hardware Address Length（8 bits）** | **[ 6 ]** | **[ 6 ]** | **[ O ]** |
| **Protocol Address Length（8 bits）** | **[ 4 ]** | **[ 4 ]** | **[ O ]** |
| **Operation（16 bits）** | **[ request (0x0001) ]** | **[ reply (0x0002) ]** | **[X ]** |
| **Sender Hardware Address（48 bits）** | **[ 00:0c:29:9f:2c:ea ]** | **[ 00:0c:29:dd:41:c8 ]** | **[X ]** |
| **Sender Protocol Address（32 bits）** | **[ 10.1.42.1 ]** | **[ 10.1.42.3 ]** | **[X ]** |
| **Target Hardware Address（48 bits）** | **[ 00:00:00:00:00:00 ]** | **[ 00:0c:29:9f:2c:ea ]** | **[ X ]** |
| **Target Protocol Address（32 bits）** | **[ 10.1.42.3 ]** | **[ 10.1.42.1 ]** | **[ X ]** |

**（7） 心得與討論：**包括這次實驗，我聽到什麼？我學到什麼？我遇到什麼問題？或其他（至少200字）

這次的實驗裡面我學到怎麼更改我的IP位置以及MAC網卡的位置，也了解整個ARP運作流程以及檢測連線狀態的指令，也知道怎麼看ARP封包裡面的各種格式的bits，也會使用VMware去做新增網路卡以及更改專案名稱，也用了虛擬的硬碟做了一些測試，也知道了怎麼使用 Wireshark去觀察ARP的封包狀態，知道怎麼設定 Wireshark讓他只顯示出ICMP以及ARP的內容，不過也許是程式的問題，我有時候練習時，儘管程式以及設定都是對的，但是卻無法進行連接，自己ping自己是可行的，但是A ping C會無法連接到，除了這點其它的基本上沒有問題。

**註：請同學注意：保留中括符號 【 】，但不輸入Terminal內。截圖紅色方框標記的時候，圖片須清楚 紅色框需框好，如附圖大小，大小和清晰度盡量如附圖(這個很重要： 圖片須清楚 紅色框需框好)**